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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 
«______________________________________»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Московской области. 
Договор на выполнение работ № ХХХ

	2. 
	Адрес объекта
	Московская область, город Истра, деревня Лисавино, Кадастровый номер земельного участка 50:08:0040344:481

	3. 
	Наименование объекта
	Производственно-складской комплекс по адресу: Московская область, город Истра, деревня Лисавино

	4. 
	Заказчик работ
	

	5. 
	Исполнитель работ
	

	6. 
	Вид градостроительной деятельности
	Архитектурно-строительное проектирование

	7. 
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	8. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	9. 
	Вид изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания

	10. 
	Этап работ
	В один этап

	11. 
	Площадь участка работ
	2,5 га 

	12. 
	Цель производства работ
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 в качестве топографической основы для подготовки проектной документации

	13. 
	Виды работ
	Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографического плана в масштабе 1:500

	14. 
	Составление плана подземных инженерных сетей
	Составление плана подземных инженерных сетей и коммуникаций осуществляется по материалам, предоставленным Заказчиком, по материалам полевых обследований и архивам эксплуатирующих организаций

	15. 
	Согласование подземных коммуникаций
	Предоставлено заказчиком

	16. 
	Технические требования к выполнению работ
	Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1982г.;
· Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. изд., 2004 г.;
Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, изд. 1978 г.;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, г. Москва, 2017, в редакции от 30.12.2020;
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства»;
СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
ГОСТ Р 21.301-2021. «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», Москва, 2022.

	17. 
	Особые условия
	Система координат: МСК-50, 2 зона.
Система высот: Балтийская 1977г.
Сплошные горизонтали на топографических планах провести с шагом 0,5 м

	18. 
	Исходная документация
	Ситуационный план с границами участка изысканий (см. Приложение № 1)

	19.
	Материалы, передаваемые Подрядчику (результат работ)
	Электронная копия технического отчета в формате .pdf и формате .dwg на оптическом диске, 1 (один) экземпляр




Приложение № 1 к Заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Производственно-складской комплекс»

Границы участка работ
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