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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: 
«__________________________________»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	«Производственно-складской комплекс»

	2. 
	Местоположение объекта
	Московская обл., г Истра, д. Лисавино

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда №
Техническое задание к договору подряда №

	4. 
	Вид градостроительной деятельности
	Новое строительство

	5. 
	Идентификационные сведения о заказчике
	

	6. 
	Идентификационные сведения о подрядчике
	

	7. 
	Цели и задачи инженерных изысканий
	Инженерно-геологические изыскания проводятся для разработки проектной документации на строительство объекта капитального строительства

	8. 
	Этап выполнения изысканий
	Проектная документация

	9. 
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геологические изыскания

	10. 
	Идентификационные признаки реконструируемых сооружений и вновь возводимых зданий и сооружений
	1.) Назначение – Производственное здание
2.) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит;
3.) Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;
4.) Уровень ответственности КС-2 (нормальный)

	11. 
	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду
	Отсутствуют

	12. 
	Особые условия
	Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал МSК-64 для трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%) в течение 50 лет»

	13. 
	Краткая техническая характеристика объекта
	Данные представлены в Приложение 1. Характеристика объектов, к данному ТЗ

	14. 
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерно-геологических изысканий
	Отсутствуют

	15. 
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений
	Геологические и гидрогеологические условия определить отчетом об инженерно-геологических изысканиях. 

	16. 
	Требования к точности, надежности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях
	Данные инженерно-геологических изысканий, выполняемые согласно требованиям НТД обязательного применения

	17. 
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	Согласно требованиям НТД обязательного применения

	18. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Подрядчик осуществляет организацию и координацию работ по инженерно-геологическим изысканиям и несет ответственность за точность, достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.

	19. 
	Состав, форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий, порядок их передачи Заказчику
	Материалы инженерно-геологических изысканий передаются Заказчику в виде технического отчета, сформированного в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и государственных стандартов.
Технический отчет предоставить Заказчику в электронной версии направленную на электронную почту, указанную в договоре.
Документация представляется в следующих форматах:
текстовые документы в формате: «*.pdf»; 
графические приложения (чертежи) в формате «*.dwg», «*.pdf»

	20. 
	Сведение о ранее выполненных изысканиях и исследованиях
	Нет 

	21. 
	Перечень нормативных правовых актов, НТД в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»
СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»
СП 446.13225800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

	22. 
	Приложения
	1) Характеристика объектов
2) Ситуационный план







Приложение №1 к Техническому заданию 
на выполнение инженерно-геологических изысканий
к Договору подряда №  от 28.03.2024 г
Характеристика объектов
	№
	Наименование зданий и сооружений и № по генплану
	Уровень ответст-венности
	Этажность
	Тип фунда-ментов и глубин заложения фундамента
	Конструкция зданий, сооружений
	Довери-тельная вероятность для расч. харак. грунтов
	Чувствительность к неравно-мерным осадкам
	Условия эксплуа-тации зданий

	
	
	Габариты в м
	Высота сору-жений, м
	Нагрузки на фунд.
	Глубина подвала, м от поверхности земли
	0,85/
0,95
	Предельные величины средних осадок фундаментов
	Нагрузки: динамич./статич.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
Производственно-складское здание
	II
	3
	Столбчатый

	Металлический каркас, глубина сжимаемой толщи 10 м
	0,85/
0,95
	Чувствительный
	Норм/Статич

	
	
	24,0х35,0
	до 23,0 м
	До 250 т
	Нет
	
	15 см
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Приложение №2 к Техническому заданию 
на выполнение инженерно-геологических изысканий
к Договору подряда №  от 28.03.2024 г

Ситуационный план (границы участка изысканий)
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